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 Kendrion BSM043 bistabiele draaimagneet met vinger voor shuttlesystemen
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Maximale radiale belasting vinger		: 400N
Rotatiehoek vinger				: 90° (+/- 3°)
Nominale spanning 				: 24VDC
Aantal schakelingen per seconde		: maximaal 3

De bistabiele roterende magneet BSM043 is speciaal ontworpen voor het transporteren en beschermen van goederen tijdens de opslag en het orderpicking-proces. De “Solenoid Finger” bestaat uit een draaimagneet met een rotatiehoek van 90°, waarop een aluminium schuiver (een zogenaamde vinger) is bevestigd. De BSM043-magneet is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
· Vinger linksdraaiend (tegen de klok in) - BSM043.000001 
· Vinger rechtsdraaiend (met de klok mee) - BSM043.000002
	Functie-omschrijving 
	Waarde

	Werking 
	Bistabiel

	Rotatiehoek vinger 
	90° (+/- 3°)

	Nominale spanning
	24 VDC

	Vermogen 
	10W

	Duty cycle
	100%

	Schakeltijd aan-uit
	1 tot 3 x per seconde

	Maximale radiale belasting vinger 
	400N

	Beschermingsklasse behuizing  
	IP50

	Afmetingen l x b x h
	117 x 43 x 26 mm

	Lengte aansluitkabel 
	100 mm

	Materiaal vinger
	Standaard aluminium, ander materiaal mogelijk

	Uitvoeringen 
	Vinger linksdraaiend (BSM043.000001)

	
	Vinger rechtsdraaiend (BSM043.000002)



Toepassingsgebieden:
Transportbanen (overhead en floor conveyors)
AGV (Automated Guided Vehicles)                                   
AXIS & Stuifmeel B.V. Coenecoop 1 2741 PG WADDINXVEEN +31(0)182-647070 
info@axis-stuifmeel.nl www.axis-stuifmeel.nl
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